УТВЕРЖДАЮ:

Ген директор АО "Прибой"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.Д.Аитов

"\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018г.

Дата составления: 13 августа 2018г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по поставке рулонного кровельного гидроизоляционного материала линокром ЭПП, линокром ЭКП на территорию завода АО «Прибой» по адресу: 353925, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Дзержинского,211.**

**1. место поставки товара**

Поставка рулонного кровельного гидроизоляционного материала линокром ЭПП, линокром ЭКПдолжна быть выполнена по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск проспект Дзержинского, д. 211.

**2. Срок поставки:**

Поставка товара должна быть осуществлена в течении 15 календарных дней с момента поступления авансового платежа на расчетный счет Поставщика.

Время доставки и разгрузки товара предварительно согласовывается с заказчиком и уточняется сторонами не менее чем за три часа до назначенного времени**.**

Товар поставляется в таре и упаковке, предусмотренной для данного вида товара, способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки, погрузочно-разгрузочных работ и дальнейшего хранения. Упаковка должна быть оригинальной и недеформированной.

Поставка товара, все виды погрузочных работ осуществляются поставщиком собственными техническими средствами и за свой счёт.

На таре или упаковке должны быть указаны адрес и реквизиты изготовителя.

На этикетке должны быть указаны следующие сведения: фирма-поставщик, наименование и количество товара, номер партии, дата изготовления.

**3. Предмет поставки.**

3.1. - наплавляемый кровельный материал Линокром ЭПП с основой из полиэфирного полотна (с защитной пленкой)- 40 рулонов по 15м2 в каждом.

Характеристики материала:

-теплостойкость не менее 800 С,

-максимальная сила растяжения вдоль не менее 350 Н,

-температура гибкости на брусе R=25 мм, °С, не выше 00 С,

-масса вяжущего с наплавляемой стороны не менее 1,5кг/м2,

-водопоглощение в течении 24 часов по массе не более 1%,

-водопроницаемость при давлении не менее 0,001 мПа в течении 72 часов –нет,

-водопроницаемость при давлении не менее 0,2Мпа в течении 2ч. -абсолютная ,

-длина/ширина, м 15\*1.

3.2. - наплавляемый кровельный материал Линокром ЭКП с основой из полиэфирного полотна (с крупнозернистой посыпкой) – 275 рулонов по 10м2 в каждом.

Характеристики материала:

-теплостойкость не менее 800 С,

-максимальная сила растяжения вдоль не менее 350 Н,

-температура гибкости на брусе R=25 мм, °С, не выше 00 С,

-масса вяжущего с наплавляемой стороны не менее 1,5кг/м2,

-водопоглощение в течении 24 часов по массе не более 1%,

-водопроницаемость при давлении не менее 0,001 мПа в течении 72 часов – абсолютная,

-водопроницаемость при давлении не менее 0,2Мпа в течении 2ч. – нет,

-потеря посыпки, г/обр., не более 1,

-длина/ширина, м 10\*1,

-цвет-серый.

**4. Формирование стоимости работ:**

Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, а также расходы на транспортировку продукции до места поставки, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства включены в стоимость заявки предложения участника.

**5. Условия поставки**

Доставка до склада Покупателя осуществляется силами и за счет средств Поставщика, стоимость доставки должна быть включена в стоимость товара.

Поставка продукции до склада Покупателя должна быть организована на автотранспорте. Доставка продукции до места выгрузки на территории Покупателя должна быть организована на автотранспорте с возможностью верхней выгрузки краном, в противном случае обязанность по выгрузке товара возлагается на Поставщика.

Предварительно (не менее чем за одни сутки) Поставщик обязан сообщить Покупателю данные о доставляемом товаре и сопровождающих груз лиц, в случае не предоставления соответствующей информации выгрузка может быть организована в течении 2-х суток с момента прибытия автотранспорта с продукцией в место выгрузки Покупателя.

Приемка товара проводиться в рабочие дни в период с 09ч 00 мин до 17ч 00 мин.

Страхование товара (если таковое имеется) осуществляется за счет Поставщика, до момента передачи товара Покупателю.

Право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи товара в месте выгрузки на территории Покупателя, при условии соответствия передаваемого товара номенклатуре, качеству, количеству, а также наличию оригиналов правильно оформленных документов подтверждающих номенклатуру и количество поставленной продукции (товарная накладная и счет-фактура).

В случае поставки товара без оригиналов правильно оформленных сопроводительных документов на поставленный товар, отсутствии документов подтверждающих качество продукции, поставленный товар принимается на ответственное хранение, и переход права собственности на товар от Поставщика Покупателю является дата получения Покупателем правильно оформленных оригиналов документов подтверждающих номенклатуру, количество и качество поставленной продукции.

В случае не предоставления Поставщиком правильно оформленных документов подтверждающих номенклатуру, количество, качество поставленного товара (товарная накладная, счет-фактура, сертификаты качества) в срок более 5-ти рабочих дней с момента передачи товара от Поставщика Покупателю, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости товара находящего на ответственном хранении, за каждый день нахождения товара на территории Покупателя.

**6. Требования к пожарной безопасности товара**

Группа горючести Г4 по ГОСТ 30244

Группа воспламеняемости В3 по ГОСТ 30402

Группа распространения пламени РП4 по ГОСТ Р 51032

**7. Требования к поставщикам.**

-наличие положительного опыта выполнения аналогичных поставок и отзывов по поставке в части аналогичных поставок,

-Поставщик не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации.

-на имущество Поставщика в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест.

- экономическая деятельность Поставщика не должна быть приостановлена.

Поставщик в составе своего предложения должен представить документы, подтверждающие положительный опыт аналогичных поставок, в части поставок , указанного в данном техническом задании товара и подтвердить данный опыт путем предоставления копий документов подтверждающих выполнения аналогичных поставок (копии договоров, накладных), отзывы.

Поставщик не должен находится в реестре недобросовестных поставщиков.

.

**8.Требования к поставляемым материалам:**

Продукция не должна иметь видимых и скрытых дефектов, трещин и растрескиваний, механических повреждений или следов механического воздействия.

Срок изготовления Товара должен быть не ранее 2 квартала 2018 года, при условии соответствия условиям хранения данного вида Товара.

Поставляемая продукция должна быть проклеймена (маркирована) в соответствием с техническими условиями изготовителя и ГОСТ 14192, позволяющей определить наименование товара, вес (размер) товара, дату изготовления товара.

Поставляемый товар должен отвечать требованиям, действующим на территории РФ, иметь сертификаты качества.

**9. Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок материала – 1 год.

В случае обнаружения Покупателем несоответствия качеству, недостачи поступившего товара или обнаружения производственных дефектов при монтаже, наладке и эксплуатации товара в гарантийный период, вызов представителя Поставщика для участия в составлении двухстороннего акта является обязательным.

Вызов представителя Поставщика должен быть осуществлен не позднее 24-х часов после обнаружения некачественной Продукции. Представитель обязан прибыть в течение 3-х суток после получения вызова, не считая времени необходимого для проезда. При неявке представителя Поставщика все претензии по вопросам некачественной продукции предъявляются Покупателем согласно акта, составленного с представителем незаинтересованной организации.

Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, возникшие по вине организации-поставщика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Поставщик обязан их устранить за свой счёт в согласованные с Покупателем сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

На товар, поставленный взамен некачественного, устанавливается новый гарантийный срок, исчисляемый с момента его получения заказчиком

Поставщик должен гарантировать безопасность товара для жизни, здоровья, имущества заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации

Начальник АХУ Криниченко С.Ю.